精密设备勿动！

机械臂使用说明：

明天上电后机械臂会自动复位，大概需要一分钟，请等待机械臂复位后在进行操作。

具体操作说明：

1.把需要打胶的料放入工装中，方向如图所示，注意：左侧的下壳需靠左侧和上侧的工装壁，右侧的上壳需靠右侧和上侧的工装壁。

2.按黑色开始按钮，机械臂开始工作，最后会将打胶后的料夹会工装中。

按键说明：红色：停止按键

绿色：复位按键

黑色：开始按键

注意：如遇机械臂不能按指定位置工作时，需按红色停止按键，再次按下绿色复位按键，机械臂复位后方能再次运转。